附件1：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 车辆技术参数 | 数量单位 | 最高限价  （万元） | 备注 |
| 车辆 | 满载质量5500Kg以上  排量4.0L  最大功率不低于170/5000Kw/rpm  最大扭矩不低于345/4400Nm/rpm  定员人数十七人  发动机(V型六缸、四冲程、水冷)230马力以上汽油机  油箱容积90L以上  燃油供应系统EFI  5档手动变速器  制动、悬架、驱动方式：  制动系统 (前/后)  盘式/鼓式  悬架系统前独立悬挂  悬架系统（后）叶片式弹簧(2片\*LTL)转向器  转向器：循环球式、动力转向  全长 mm7000以上  全宽 mm2000以上  全高 mm2700以上  轴距 mm3900以上  最小离地间隙 (满载)mm≥175  最小转弯半径 m≤7.2  最大爬坡能力 %≥30 | 1台 | 58.9万 | QQ截图201805110936411、加装17张办公座套，座套使用真皮（头层皮）制作和1张办公桌（带220V电源插座）  QQ截图201805110950302、裸车改装前必须为2018年新款17座原厂车辆（具有原厂17座合格证）  3、车身颜色（米黄金色）  IMG_96314、（航空防夹自动门） |
|  | 安全系统：  ABS+LSP&BV  全席座椅ELR3点式安全带  车顶安全窗  车速报警音  上下车防滑扶手  灭火器（2个）  逃生榔头（3个）  车内禁烟标识  三角警告牌  倒车警告音  车速报警音  操控装置：  乘客用门未关好警告灯  脚下供暖(前后座位)  空调系统  自动门转换手柄  外后视镜电动调节、自动加热（助手席侧） |  |  |  |
|  | 轮胎规格：  7.00R16LT12PR  后轮2只 |  |  |  |
|  | 原装座椅规格：  丝绒座椅  驾驶席座椅头枕  驾驶席下储物盒  前排座位辅助把手  前排座椅扶手  (驾驶席+助手席)  驾驶席座椅前后调节  前排座椅角度调节  (驾驶席+助手席)  乘客座椅扶手  (最后排除外)  乘客座椅背后辅助把手  (S2/最后排除外)  座椅靠背后网袋  (驾驶席+助手席+客席)  (S2/最后排除外)  乘客座椅角度调节装置  (S2/最后排除外)  乘客座椅最后排四人座椅折叠  乘客座椅最后排地板加高 |  |  |  |
|  | 内饰：  遮阳板  (驾驶席&助手席)数字时钟  驾驶室车门内侧袋 (网状)  窗帘(全车型配备窗帘轨道)  车厢灯 乘客座位用灯  LED灯（3个）  换气扇  驾驶席杯架  滑动门转臂装饰罩  车内顶部行李架(单侧)  行李箱灯  操控装置：  乘客用门未关好警告灯  脚下供暖(前后座位)  空调系统  自动门转换手柄  方向盘上下&角度调节  发动机舱盖后设台阶 |  |  |  |
|  | 外观：  航空防夹自动门  行李室&后车门  高亮度异型卤素前大灯  组合式尾灯镀铬边框  前后雾灯  外后视镜镀铬  侧转向灯  侧窗玻璃：黑灰色强化密封玻璃  侧窗窗框处理黑色  装饰防护嵌条镀铬  挡泥板（前/后）  前窗间歇式雨刮器  （无时间调整）  前格栅镀铬  前脸装饰条镀铬  前后窗黑色处理 |  |  |  |
|  | 音响系统  AM/FM、CD机、带麦克风、4个扬声器  麦克风&麦克风插口(1个) |  |  |  |