附件1：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 车辆技术参数 | 数量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 车辆 | 满载质量5500Kg以上 排量4.0L 最大功率不低于170/5000Kw/rpm最大扭矩不低于345/4400Nm/rpm定员人数十七人发动机(V型六缸、四冲程、水冷)230马力以上汽油机油箱容积90L以上燃油供应系统EFI5档手动变速器制动、悬架、驱动方式：制动系统 (前/后)盘式/鼓式悬架系统前独立悬挂悬架系统（后）叶片式弹簧(2片\*LTL)转向器转向器：循环球式、动力转向全长 mm7000以上全宽 mm2000以上全高 mm2700以上轴距 mm3900以上最小离地间隙 (满载)mm≥175最小转弯半径 m≤7.2最大爬坡能力 %≥30 | 1台 | 58.9万 | QQ截图201805110936411、加装17张办公座套，座套使用真皮（头层皮）制作和1张办公桌（带220V电源插座）QQ截图201805110950302、裸车改装前必须为2018年新款17座原厂车辆（具有原厂17座合格证）3、车身颜色（米黄金色）IMG_96314、（航空防夹自动门） |
|  | 安全系统：ABS+LSP&BV全席座椅ELR3点式安全带车顶安全窗车速报警音上下车防滑扶手灭火器（2个）逃生榔头（3个）车内禁烟标识三角警告牌倒车警告音车速报警音操控装置：乘客用门未关好警告灯脚下供暖(前后座位)空调系统自动门转换手柄外后视镜电动调节、自动加热（助手席侧） |  |  |  |
|  | 轮胎规格：7.00R16LT12PR后轮2只 |  |  |  |
|  | 原装座椅规格：丝绒座椅驾驶席座椅头枕驾驶席下储物盒前排座位辅助把手前排座椅扶手(驾驶席+助手席)驾驶席座椅前后调节前排座椅角度调节(驾驶席+助手席)乘客座椅扶手(最后排除外)乘客座椅背后辅助把手(S2/最后排除外)座椅靠背后网袋(驾驶席+助手席+客席)(S2/最后排除外)乘客座椅角度调节装置(S2/最后排除外)乘客座椅最后排四人座椅折叠乘客座椅最后排地板加高 |  |  |  |
|  | 内饰：遮阳板(驾驶席&助手席)数字时钟驾驶室车门内侧袋 (网状)窗帘(全车型配备窗帘轨道)车厢灯 乘客座位用灯LED灯（3个）换气扇驾驶席杯架滑动门转臂装饰罩车内顶部行李架(单侧)行李箱灯操控装置：乘客用门未关好警告灯脚下供暖(前后座位)空调系统自动门转换手柄方向盘上下&角度调节发动机舱盖后设台阶 |  |  |  |
|  | 外观：航空防夹自动门行李室&后车门高亮度异型卤素前大灯组合式尾灯镀铬边框前后雾灯外后视镜镀铬侧转向灯侧窗玻璃：黑灰色强化密封玻璃侧窗窗框处理黑色装饰防护嵌条镀铬挡泥板（前/后）前窗间歇式雨刮器（无时间调整）前格栅镀铬前脸装饰条镀铬前后窗黑色处理 |  |  |  |
|  | 音响系统AM/FM、CD机、带麦克风、4个扬声器麦克风&麦克风插口(1个) |  |  |  |